1. Разъединить кабель камеры с камерой.
2. Соединить кабель камеры с проволокой (длина проволоки не менее 10 м) При этом использовать термоусадочную трубку.
3. Выполнить демонтаж кронштейна телекамеры.
4. Выполнить демонтаж блока.
5. Начать втягивать внутренную секцию внутрь секции наружной.

При этом так же внутрь начнет втягиваться и секция средняя. Средняя секция остановит свое перемещение упершись клиньями в окна наружной секции. Завершить втягивание внутренней секции тогда, когда жим с проводами окажется на месте демонтированного блока.

1. Осуществить разборку жима провода камеры.
2. Вытянуть провод камеры совместно с проволокой.
3. Соединить новый провод камеры с проволокой (так же с использованием термоусадочной трубки)
4. Вытянуть проволоку с новым проводом камеры в направлении демонтированного кронштейна камеры.
5. Собрать новый провод с жимом.
6. Вытянуть внутренную секцию из наружной до нормального вылета в 90 мм. Вытягивание должно производиться совместно с секцией средней. Клинья средней секции не должны препятствовать вытягиванию.
7. Выполнить обратный монтаж блока и кронштейна камеры.
8. Собрать, подключить остальные элементы.