| **ردیف** | **شرح** | **تعداد** | **قیمت واحد کالا** | **قیمت کل** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه و اجرا میله آلومونیومی صاعقه‌گیر، قطر 16 میلی‌متر و طول 200 سانتی‌متر با نوک تیز و انتهای رزوه و مهره | 144عدد | - /000ر850 | - /000ر800ر208 |
| 2 | تهیه و اجرای میله آلومینیومی صاعقه‌گیر، قطر 16 میلی متر و طول 100 سانتی متر با نک تیز و رزوه و مهره | 89عدد | - /000ر600 | - /000ر800ر106 |
| 3 | تهیه و اجرای پایه آلومینیومی صاعقه‌گیر با قابلیت گیرایی تسمه آلومینیومی سایز 3mm×30mm به صورت گذرا و سه راه و چهار راه | 233عدد | - /000ر550 | - /000ر120ر149 |
| 4 | تهیه و اجرای میله ارت فولادی با پروفیل+ گالوانیزه گرم به طول 5/1 متر | 699عدد | - /000ر950 | - /000ر450ر083ر1 |
| 5 | تهیه و اجرای تسمه گالوانیزه گرم 3mm×30mm | 3600متر | - /000ر350 | - /000ر000ر340ر2 |
| 6 | تهیه و اجرای بست اتصال تسمه به انکر بولت پایه | 233عدد | - /000ر280 | - /000ر840ر111 |
| 7 | تهیه و اجرای بست اتصال تسمه به میله ارت | 699عدد | - /000ر320 | - /000ر480ر363 |
| 8 | تهیه و اجرای نوار آب‌بندی طول 10 متر | 350عدد | - /000ر1600 | - /000ر000ر665 |
| 9 | ارستر کلاس (یک) حفاظت برای سیستم TNC تک‌فاز (تابلو MPZ) | 3عدد | - /000ر000ر38 | - /000ر000ر156 |
| 10 | ارستر کلاس (یک + دو) حفاظت برای سیستم TNS سه فاز (تابلو UPS) | 1عدد | - /000ر000ر135 | - /000ر000ر350 |
| 11 | ارستر کلاس (دو + سه) حفاظت برای سیستم TNS تک‌فاز(تابلوهای LPW، LPE،‌ MPW و MPE) | 72عدد | - /000ر000ر18 | - /000ر000ر728ر1 |
| 12 | ارستر کلاس (دو) برای سیستم TNS سه فاز | 1عدد | - /000ر000ر35 | - /000ر000ر92 |
| 13 | ارستر مسیر دیتا برای دوربین‌های ثابت با اتصال BNC | 178عدد | - /000ر000ر32 | - /000ر000ر476ر7 |
| 14 | ارستر مسیر دیتا برای دوربین‌های متحرک با اتصال BNC | 28عدد | - /000ر000ر37 | - /000ر000ر372ر1 |
| 155 | ملحقات نصب ارسترهای تغذیه (فیوز، سیم و کابلشو) | 1 مجموعه | - /000ر000ر150 | - /000ر000ر200 |
| **جمع کل (بدون مالیات بر ارزش افزوده)** | | | | - /000ر920ر403ر11 |