**Справка по системе общестанционной телефонной связи МА здания ZV.1**

**(для перевода на план нумерации 2ххх)**

1. **Краткое техническое описание АТС МиниКом DX-500 здания ZV.1:**

- количество абонентов, мах – 512, из них 64 цифровых (при условии наращивания);

- количество абонентов текущее – 256, из них 32 цифровых;

1. **Состояние на текущий период:**

- АТС МиниКом DX-500 находится в работе, обеспечивается связь 256 портов, из них подключено абонентам - 21 номер;

- имеется возможность осуществления звонков на городские номера города Бушер, пос. Морварид, на телефоны временных сетей BNPP и звонки внутри системы ОбТС МА – абонентам площадки АЭС;

- система ОбТС МА площадки АЭС (АТС зданий 1ZY и 1ZX) обеспечивает связь 500 портов, из них подключено абонентам – 300 номеров.

Учитывая тот факт, что проекта по зданию ZV.1 нет, для обеспечения цифровыми телефонами абонентов здания ZV.1 необходимо допоставка телефонов типа Siemens OptiPoint в количестве, определённом Заказчиком.

**Для перевода абонентов здания ZV.1 с телефонов системы временных сетей BNPP на АТС МиниКом DX-500 необходимо выполнить переключение абонентских линий с АТС BNPP на АТС МиниКом DX-500 – срок, примерно 3-4 рабочих дня.**

В настоящее время в сети ОбТС МА реализована возможность осуществления звонков на городские номера через «8» начальникам структурных подразделений ДАТЭК, блочному щиту управления. Через «123» осуществляется связь с посёлком Морварид со всех номеров системы МА. Приём входящих звонков осуществляется на все номера системы МА.

**По опыту эксплуатации Российских АЭС** - исходящую связь на городские номера и входящую с городских номеров имеют абоненты административно-бытового комплекса (аналог ZV.1) и руководители структурных подразделений АЭС, участвующих в эксплуатации и ремонте оборудования станции.

Оперативный (сменный) персонал, персонал блочного щита управления, возможности осуществления звонков на городские номера и приёма входящих звонков с городских номеров не имеет. Исключение составляет начальник смены блока и начальник смены станции, данный персонал должен иметь возможность осуществления только исходящих звонков на городские номера.

 В случае ограничения входящих звонков на телефонные номера системы ОбТС МА, вводить в работу диспетчера телефонной связи нет необходимости, так как это сводит на нет ограничения по входящим звонкам из вне.

Для абонентов использующих цифровые телефонные линии имеется возможность реализовать функцию «секретарь», когда при поступлении входящих звонков на номер ответственного руководителя, первым отвечает секретарь, после чего при необходимости переводит вызов на руководителя.