nud«r safety
WANO

Раннее уведомление ВАО АЭС о событии
Событие на АЭС: АЭС Трикастен 1, 2, 3, 4
Дата события: 28 сентября 2017г.

Описание события
Что произошло:	Временный останов четырех энергоблоков АЭС Трикастен по указанию Регулирующего Органа Франции. Указание вызвано выявленной недостаточной прочностью части плотины, расположенной от АЭС выше по течению реки, в случае гипотетической ситуации - возникновение землетрясения с магнитудой, предусмотренной проектом. Недостатки были выявлены эксплуатирующей организацией EDF в процессе реализации постфукусимского проекта.
Четыре блока должны быть остановлены в течение пяти дней для проведения необходимых исследований и реализации защитных мероприятий.

Причина события:	Указание Регулирующего Органа Франции Запрос в связи с предстоящими обследованием и работами на плотине.

Последствия события:       Без последствий, сейсмических воздействий не наблюдалось; четыре блока будут остановлены в качестве меры предосторожности, по обычной процедуре 

Причина предварительного оповещения:

Раннее уведомление ВАО АЭС о событии направляется всем членам ВАО АЭС.

Tricastin-1	Трикастен-1	Франция	1980	PWR	955МВт	
Tricastin-2	Трикастен-2	Франция	1980	PWR	955МВт	
Tricastin-3	Трикастен-3	Франция	1981	PWR	955МВт	
Tricastin-4	Трикастен-4	Франция	1981	PWR	955МВт