احتراما"

 در ذیل پاره ای از نیازهای سیستم جهت به روز رسانی و استفاده بهینه از تجهیزات ویدئو کنفرانس را اعلام می نمایم.و در صورت عدم به روز رسانی با موارد ذیل برخورد خواهید نمود:

1. عدم به کارگیری سیستم پخش تصویر در کیفیت های HD, SD720p
2. عدم به کارگیری دایرکتوری یا دفترچه تلفن سیستم
3. قطع شدن ارتباط Web Base در مورد سیستم های ویدئو کنفرانس
4. عدم انتقال تصویرهای مکمل (Presentation) با کیفیت بالا

و در صورت به روز رسانی می توان علاوه بر برطرف شدن مشکلات فوق از سرویس های جدید ویدئو کنفرانس استفاده نمود مانند:

1. بالا بردن کیفیت تصاویر ورودی
2. بالابردن تصاویر خروجی
3. به روز رسانی دفترچه تلفن دستگاه و قابلیت برنامه ریزی نمودن جلسات ویدئو کنفرانس و اطلاع رسانی آن از طریق ایمیل
4. امکان استفاده از پروتکل های جدید ویدئو کنفرانس جهت برقراری ارتباطات تصویری با حداقل ترین پهنای باند مانند پروتکل H.H264 که به این پروتکل High profile نیز می گویند.
5. قابلیت برنامه ریزی مجدد از طریق درگاههای Web Browser و امکان برقراری تماس و کنترل نمودن تجهیزات سایت مقابل از طریق این درگاهها.
6. اضافه شدن امکان برقراری تماس با دیگر نرم افزارهای یکپارچه مانند Microsoft Lync .

در ضمن یادآور می شوم جهت استفاده بهینه از تجهیزات و افزایش عمر مفید آن باید از تجهیزات برق اظطراری حتما" استفاده شود و در صورت عدم استفاده از تجهیزات برق اظطراری و به وجود آمدن نوسانات برقی ابتدا منبع تغذیه دستگاه و پس از آن برد مدیا که مغز دستگاه میباشد از کار خواهد افتاد به همین منظور پیشنهاد می شود حتما" از تجهیزات برق اظطراری استفاده گردد.در یل پاور دستگاه جهت سهولت در انتخاب تجهیزات برق اظطراری خدمت شما ارسال می گردد.

Electrical • Auto sensing power supply •

 Typical operating voltage/power - 189VA @ 115V @ 60 Hz @ .67 PF -

 192VA @ 230V @ 60 Hz @ .66 PF

- 196VA @ 230V @ 50 Hz @ .65 PF

 با تشکر و قدردانی